# Piezīmes par Wi-Fi savienojumu

- Pārbaudiet, vai dators un bezvadu maršrutētājs (A) ir savienoti. Detalizētu informāciju par šo iestatījumu pārbaudi skatiet bezvadu maršrutētājam pievienoto rokasgrāmatu vai sazinieties ar tā ražotāju.

- Bezvadu maršrutētāja konfigurācija, maršrutēšanas funkcijas, iestatīšanas procedūras un drošības iestatījumi atšķiras atkarībā no sistēmas vides. Detalizētu informāciju skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatā vai sazinieties ar tā ražotāju.
- Šis printeris neatbalsta IEEE802.11ac, IEEE802.11a vai IEEE802.11n (5 GHz). Pārbaudiet, vai jūsu ierīce atbalsta IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g vai IEEE802.11b.
- Ja ierīce ir iestatīta režīmā "Tikai IEEE802.11n", WEP vai TKIP nevar izmantot kā drošības protokolu. Mainiet ierīces drošības protokolu uz citu, kas nav WEP un TKIP, vai mainiet iestatījumu uz citu, kas nav "Tikai IEEE802.11n".
  Mainot iestatījumu, savienojums starp ierīci un bezvadu maršrutētāju tiks īslaicīgi atspējots. Nepārejiet uz nākamo šī ceļveža ekrānu, kamēr nav pabeigta iestatīšana.
- Par lietošanu birojā konsultējieties ar tīkla administratoru.
- Ņemiet vērā: ja izveidojat savienojumu ar tīklu, kura drošība nav aizsargāta, jūsu personīgā informācija varētu tikt atklāta trešai pusei.
- Tagad varat vienlaikus izveidot printera bezvadu un vadu savienojumos. LAN un USB var izmantot vienlaikus.