# Riešenie problémov –Manuálne pripojenie–

# Zobrazí sa správa „Nie je možné detegovať priamo zadaný smerovač <Pozri príručka>“

1. Kontrola č. 1 Je bezdrôtový smerovač zapnutý?

   Ak už je napájanie zapnuté, vypnite ho a znova zapnite.

   Na nasledujúcu obrazovku tejto príručky prejdite až po zapnutí napájania. Pripojenie bezdrôtového smerovača bude dočasne vypnuté.

   Stlačením tlačidla OK potvrďte, že zadaný názov bezdrôtového smerovača (SSID) je správny a znovu stlačte tlačidlo OK.

   - Návrat na postup

## Ak sa bezdrôtový smerovač napriek tomu nezistí

1. Kontrola č. 2 Je zadaný správny názov (SSID) bezdrôtového smerovača?

2. Kontrola č. 3 Umiestnili ste bezdrôtový smerovač a tlačiareň v otvorenom priestore, ktorý umožňuje bezdrôtovú komunikáciu?

3. Kontrola č. 4 Funguje bezdrôtový smerovač v pásme IEEE802.11n, IEEE802.11g alebo IEEE802.11b?

   Stlačením tlačidla OK potvrďte, že zadaný názov bezdrôtového smerovača (SSID) je správny a znovu stlačte tlačidlo OK.

   - Návrat na postup

4. Kontrola č. 5 Skontrolujte nastavenia bezdrôtového smerovača.

   Ak je v bezdrôtovom smerovači vysielanie identifikátora SSID (napr. „ĽUBOVOĽNÉ“ pripojenie) neaktívne alebo ak je aktívny tajný režim, aktivujte vysielanie identifikátora SSID alebo deaktivujte tajný režim.

   Začnite bezdrôtový smerovač znovu vyhľadávať výberom možnosti Hľadať znova (Search again) a stlačením tlačidla OK.

   - Návrat na postup

5. Kontrola č. 6 Skontrolujte nastavenie protokolu (spôsob šifrovania) zabezpečenia bezdrôtového smerovača.

   Ak používate možnosť „WPA/WPA2 podniková“, zmeňte ju na bezdrôtovom smerovači na možnosť „WPA/WPA2 osobná“. Táto tlačiareň nepodporuje funkciu „WPA/WPA2 Enterprise“ .

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

   Podrobné informácie o zmene protokolu zabezpečenia (šifrovacieho štandardu) používaného bezdrôtovým smerovačom nájdete v príručke bezdrôtového smerovača alebo sa obráťte na jeho výrobcu.