# Søke feil – WEP –

# "Tilkobling mislyktes" vises

1. Kontroll 1 Kontroller innstillingene til den trådløse ruteren.

   Hvis DHCP-funksjonen på den trådløse ruteren er deaktivert, må du aktivere den eller angi skriverens IP-adresse (bare IPv4), og konfigurere den trådløse tilkoblingen på nytt. Du må også kontrollere at det valgte WEP-nøkkelnummeret og det angitte passordet er riktig.

## Når du angir IP-adressen til skriveren

Angi adressen til skriveren IP som følger.

1. Trykk på knappen Oppsett (Setup).
2. Bruk eller -knappen for å velge Enhetsinnstillinger (Device settings), og trykk på OK-knappen.
3. Velg LAN-innstillinger (LAN settings), og trykk på OK-knappen.
4. Velg Wi-Fi, og trykk på OK-knappen.
5. Velg Manuelt oppsett (Manual setup), og trykk på OK-knappen.
6. Velg TCP/IP-innst. (TCP/IP settings), og trykk på OK-knappen.
7. Velg IPv4, og trykk på OK-knappen.
8. Trykk på OK-knappen.
9. Velg IP-adresse (IP address), og trykk på OK-knappen.
10. Velg Manuelt oppsett (Manual setup), og trykk på OK-knappen.

Følg instruksjonene på skjermen for å fortsette med konfigureringen.

Når konfigureringen er fullført, trykker du på Oppsett (Setup)-knappen og konfigurer deretter trådløs tilkobling på nytt.

- Utfør Manuelt oppsett på nytt

1. Kontroll 2 Når DHCP-funksjonen er aktivert, angir du innstillingene for trådløs tilkobling i den trådløse ruteren direkte.

   - Angi navnet på den trådløse ruteren direkte

2. Kontroll 3 Når det ikke er noen problemer med WEP-nøkkelnummeret og passordet, kan du angi navnet på trådløse ruteren direkte.

   - Angi navnet på den trådløse ruteren direkte

   Hvis du vil vite mer om hvordan du kontrollerer eller endrer innstillingene for den trådløse ruteren, kan du se i manualen for den trådløse ruteren eller kontakte produsenten.