# Seadistusjuhend
- G6000 series -

# Lihtne juhtmeta ühendus

Häälestage printer, järgides allolevaid juhiseid.

1. Veenduge, et printer on enne juhtmeta ühenduse seadistust sisse lülitatud.

   Kui toide on sisse lülitatud, siis märgutuli Sisse (ON) (A) põleb või vilgub.

   - Märkused Wi-Fi-ühenduse kohta(Kuvatakse uues aknas)

   Tähtis!

   - Kui printer teostab puhastamist, prindipea joondamist või muid toiminguid, oodake enne seadistuse alustamist toimingu lõppemist.

2. Valige ekraan, mis kuvatakse printeri ekraanil.

- Kui ilmub vasakpoolne kuva, vaadake siia

- Kui ilmub vasakpoolne kuva, vaadake siia

- Kui ilmub mõni muu kuva, vaadake siia