# Ghid de configurare
- G6000 series -

# Conexiune cablată

Pentru a configura o imprimantă, urmaţi procedura de mai jos.

1. Asiguraţi-vă că imprimanta este pornită înainte de a începe configurarea conexiunii cablate.

   Dacă alimentarea este pornită, lampa ACTIVARE (ON) (A) va fi aprinsă sau va clipi.

   - Note despre conexiunea cablată(Apare într-o fereastră nouă)

   Important

   - Dacă imprimanta efectuează curăţarea, alinierea capului de imprimare sau alte procese, aşteptaţi să se finalizeze procesul înainte de a începe configurarea.

2. Selectaţi ecranul care este afişat pe ecranul imprimantei.

- Când apare ecranul din stânga, examinaţi aici

- Când apare ecranul din stânga, examinaţi aici

- Dacă apare alt ecran, examinaţi aici