# Εύκολη ασύρματη σύνδεση

1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί Ασύρματη σύνδεση (Wireless connect) (A) για περίπου τρία δευτερόλεπτα.

2. Όταν η προετοιμασία του εκτυπωτή έχει ολοκληρωθεί, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη.

   Επιστρέψτε στο λογισμικό της εφαρμογής και συνεχίστε με τη ρύθμιση.

   Κάντε κλικ στο στη γραμμή εργασιών (taskbar) και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να προχωρήσετε με τη ρύθμιση.