# Кабелна връзка

1. Натиснете бутона Настройки (Setup) (A).

2. Ще ви е необходим Ethernet кабел (продава се отделно).

3. Свалете капачката (B) от порта, разположен от лявата страна на задната част на принтера.

4. Свържете принтера към мрежово устройство (маршрутизатор и др.) с помощта на Ethernet кабел (C).

   Не го свързвайте към друг порт.

5. С помощта на бутона или (D) изберете Настр. на устр. (Device settings) и натиснете бутона OK.

6. Изберете Настр. за LAN връз. (LAN settings) и натиснете бутона OK.

7. Изберете Кабелна LAN (Wired LAN) и натиснете бутона OK.

8. Изберете Вкл./изкл. каб. LAN (Enab./dis. wired LAN) и натиснете бутона OK.

9. Изберете Активна (Enable) и натиснете бутона OK.

10. Ако се покаже екранът по-долу, натиснете бутона OK.

    Ако екранът по-долу не се покаже, продължете към следващата стъпка.

11. Натиснете бутона Копиране (COPY) (E).

    Настройката на мрежовата връзка вече е завършена.

12. Върнете се към приложния софтуер и продължете с инсталацията.

    Щракнете върху в лентата на задачите (taskbar) и следвайте инструкциите на екрана на компютъра, за да продължите с настройката.