# Config. manual -WEP-

1. Seleccione el número de clave WEP que desee utilizar y pulse el botón OK.

2. Introduzca la contraseña. La introducción de texto distingue entre mayúsculas y minúsculas.

   Para obtener información sobre cómo introducir caracteres y cómo cambiar el tipo de carácter, consulte "Introducción de texto" (aparece en una ventana nueva).

   Si desconoce la contraseña de su router inalámbrico, consulte el manual de dicho dispositivo o póngase en contacto con el fabricante.

3. Después de entrada, mantenga pulsado el botón OK durante al menos dos segundos.

4. Seleccione Sí (Yes) y pulse el botón OK.

5. Cuando aparezca la pantalla a continuación, pulse el botón OK.

   Si aparece una pantalla distinta, consulte "Solución de problemas."

6. Pulse el botón COPIA (COPY) (A).

   La configuración de la conexión de red ha finalizado.

7. Vuelva al software de la aplicación y continúe con la instalación.

   Haga clic en el en la barra de tareas (taskbar), siga las instrucciones en pantalla para continuar con la configuración.