# Manuel forbindelse

1. Vælg Manuel forbindelse (Manual connect), og tryk på knappen OK.

2. Vælg din trådløse router, og tryk på knappen OK.

   Hvis der vises et andet skærmbillede, eller der ikke findes nogen trådløs router, kan du se "Fejlfinding".

3. Tryk på knappen OK.

4. Indtast adgangskoden. Der skelnes mellem store og små bogstaver ved indtastning af tekst.

   Du kan se, hvordan du indtaster tegn og ændrer tegntypen, i "Indtastning af tekst" (vises i et nyt vindue).

   Hvis du ikke kender adgangskoden til din trådløse router, kan du se i vejledningen til den trådløse router eller kontakte producenten.

   Hvis "Tilsluttet (Connected)" vises, kræver netværket ikke nogen adgangskode. Fortsæt fra trin 7.

5. Efter indtastningen skal du trykke og holde på knappen OK i mindst to sekunder.

6. Vælg Ja (Yes), og tryk på knappen OK.

7. Når skærmbilledet nedenfor vises, skal du trykke på knappen OK.

   Hvis der vises et andet skærmbillede, skal du se "Fejlfinding".

8. Tryk på knappen KOPI (COPY) (A).

   Opsætningen af netværksforbindelsen er nu fuldført.

9. Vend tilbage til programsoftwaren, og fortsæt installationen.

   Klik på på proceslinjen (taskbar), og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fortsætte med opsætningen.