# Rješavanje problema -Ručno postavljanje-

# Prikazuje se poruka "Nije otkriven usmjernik takvog naziva < Pogledajte priručnik >"

1. 1. provjera Je li bežični usmjerivač uključen?

   Ako je mrežni uređaj već uključen, isključite ga i ponovno uključite.

   Ne nastavljajte na sljedeći zaslon vodiča dok se napajanje ne uključi. Veza s bežičnim usmjerivačem privremeno će se onemogućiti.

   Pritisnite gumb U redu (OK) kako biste potvrdili da je naziv bežičnog usmjernika (SSID) točan i ponovno pritisnite gumb U redu (OK).

   - Vratite se u postupak

## Ako bežični usmjerivač i dalje nije otkriven

1. 2. provjera Je li unesen točan naziv bežičnog usmjerivača (SSID)?

2. 3. provjera Jesu li bežični usmjerivač i pisač smješteni u otvorenom prostoru u kojemu je moguća bežična komunikacija?

3. 4. provjera Radi li bežični usmjerivač na IEEE802.11n, IEEE802.11g ili IEEE802.11b?

   Pritisnite gumb U redu (OK) kako biste potvrdili da je naziv bežičnog usmjernika (SSID) točan i ponovno pritisnite gumb U redu (OK).

   - Vratite se u postupak

4. 5. provjera Provjerite postavke bežičnog usmjerivača.

   Ako je emitiranje SSID-a (npr. veza "BILO KOJI") onemogućeno ili je na bežičnom usmjerniku omogućen skriveni način rada, omogućite emitiranje SSID-a ili onemogućite skriveni način rada.

   Odaberite Pretraži ponovno (Search again) i zatim pritisnite gumb U redu (OK) kako biste ponovno potražili bežični usmjernik.

   - Vratite se u postupak

5. 6. provjera Provjerite postavke sigurnosnog protokola bežičnog usmjerivača (način šifriranja).

   Ako je postavljen ključ "WPA/WPA2 Enterprise", na bežičnom ga usmjerniku promijenite u "WPA/WPA2 Personal". Ovaj pisač ne podržava "WPA/WPA2 Enterprise."

   - Ponovno izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

   Za detalje o promjeni sigurnosnog protokola (enkripcijskog standarda) koji koristi bežični usmjerivač, pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.