# Guia de configuração
- G6000 series -

# Conexão simples sem fio

Siga o procedimento abaixo para a configuração de uma impressora.

1. Verifique se a impressora está ligada antes de iniciar a configuração da conexão sem fio.

   Se a alimentação estiver ligada, o indicador luminoso ATIVADO (ON) (A) ficará aceso ou piscando.

   - Notas sobre a Conexão Wi-Fi(Aparece em uma nova janela)

   Importante

   - Se a impressora estiver executando a limpeza, o alinhamento da cabeça de impressão ou outros processos, aguarde a conclusão do processo antes de iniciar a configuração.

2. Selecione a tela exibida na tela da impressora.

- Quando a tela aparecer à esquerda, consulte aqui

- Quando a tela aparecer à esquerda, consulte aqui

- Se uma tela diferente aparecer, consulte aqui