# Manuelle Einrichtung -WEP-

1. Wählen Sie die zu verwendende WEP-Schlüsselnummer und drücken Sie die Taste OK.

2. Geben Sie das Kennwort ein. Bei der Texteingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

   Informationen zur Eingabe von Zeichen und zur Änderung des Zeichentyps finden Sie unter „Texteingabe” (wird in einem neuen Fenster angezeigt).

   Informationen zum Kennwort Ihres Wireless Routers finden Sie im Handbuch des Wireless Routers, oder wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.

3. Halten Sie nach der Eingabe die Taste OK mindestens zwei Sekunden lang gedrückt.

4. Wählen Sie Ja (Yes) und drücken Sie die Taste OK.

5. Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK.

   Wenn ein anderer Bildschirm angezeigt wird, siehe „Fehlersuche“.

6. Drücken Sie die Taste KOPIE (COPY) (A).

   Die Einrichtung der Netzwerkverbindung ist nun abgeschlossen.

7. Kehren Sie zur Anwendungssoftware zurück, und fahren Sie mit der Installation fort.

   Klicken Sie auf das auf der Taskleiste (taskbar), und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.