# Ruční připojení

1. Zadejte název bezdrátového směrovače (SSID). U zadávaného textu je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

   Informace o zadávání znaků a změně typu znaků naleznete v tématu „Zadaný text“ (otevře se v novém okně).

   Pokud neznáte název bezdrátového směrovače, nahlédněte do příručky k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

2. Po zadání zkontrolujte správnost názvu bezdrátového směrovače (SSID) a poté stiskněte a podržte tlačítko OK po dobu alespoň 2 sekund.

3. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.

4. Zadejte heslo. U zadávaného textu je třeba rozlišovat malá a velká písmena.

   Informace o zadávání znaků a změně typu znaků naleznete v tématu „Zadaný text“ (otevře se v novém okně).

   Pokud neznáte heslo bezdrátového směrovače, nahlédněte do příručky k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

   Pokud se na tiskárně zobrazí zpráva „Připojeno (Connected)“, síť nevyžaduje heslo. Pokračujte od kroku 7.

5. Po zadání stiskněte a podržte tlačítko OK po dobu alespoň 2 sekund.

6. Vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.

7. Po zobrazení níže uvedené obrazovky stiskněte tlačítko OK.

   Pokud se otevře jiná obrazovka, nahlédněte do části „Řešení potíží“.

8. Stiskněte tlačítko KOPÍROVAT (COPY) (A).

   Tím je nastavení připojení k síti dokončeno.

9. Vraťte se k aplikaci a pokračujte v instalaci.

   Klepněte na na hlavním panelu (taskbar) a pokračujte v nastavení podle pokynů na obrazovce počítače.