# Dépannage -WEP-

# « Echec de la connexion » s'affiche

1. Contrôle 1 Vérifiez les paramètres du routeur sans fil.

   Si la fonction DHCP du routeur sans fil est désactivée, activez-la ou spécifiez l'adresse IP de l'imprimante (IPv4 uniquement), puis reconfigurez les paramètres de connexion sans fil. Assurez-vous également que le numéro de clé WEP sélectionné et le mot de passe entré sont corrects.

## Lors de la spécification de l'adresse IP de l'imprimante

Spécifiez l'adresse IP de l'imprimante comme suit.

1. Appuyez sur le bouton Configuration (Setup).
2. Utilisez le bouton ou pour sélectionner Param. périphérique et appuyez sur le bouton OK.
3. Sélectionnez Paramètres réseau et appuyez sur le bouton OK.
4. Sélectionnez Wi-Fi et appuyez sur le bouton OK.
5. Sélectionnez Config. manuelle et appuyez sur le bouton OK.
6. Sélectionnez Paramètres TCP/IP et appuyez sur le bouton OK.
7. Sélectionnez IPv4 et appuyez sur le bouton OK.
8. Appuyez sur le bouton OK.
9. Sélectionnez Adresse IP et appuyez sur le bouton OK.
10. Sélectionnez Config. manuelle et appuyez sur le bouton OK.

Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre le paramétrage.

Une fois la configuration terminée, appuyez sur le bouton Configuration (Setup), puis configurez à nouveau la connexion sans fil.

- Effectuez une nouvelle Configuration manuelle

1. Contrôle 2 Lorsque la fonction DHCP est active, entrez directement les paramètres de connexion sans fil du routeur sans fil.

   - Entrer directement le nom du routeur sans fil

2. Contrôle 3 Si vous ne rencontrez pas de problème au niveau du numéro de clé WEP et du mot de passe, entrez directement le nom du routeur sans fil.

   - Entrer directement le nom du routeur sans fil

   Pour plus d'informations sur les procédures de vérification ou de modification des paramètres du routeur sans fil, reportez-vous au manuel fourni avec le routeur sans fil ou contactez le fabricant.