# 有線LAN接続

1. セットアップボタン（A）を押します。

2. 市販のLANケーブルを準備してください。

3. プリンターの左側背面にある、ポートのキャップ（B）を取り外します。

4. LANケーブル（C）で、プリンターとルーターなどのネットワーク機器を接続します。

   ほかのポートに接続しないようにしてください。

5. ボタン（D）で［本体設定］を選び、OKボタンを押します。

6. ［LAN設定］を選び、OKボタンを押します。

7. ［有線LAN］を選び、OKボタンを押します。

8. ［有線LANの有効/無効］を選び、OKボタンを押します。

9. ［有効］を選び、OKボタンを押します。

10. 下の画面が表示されている場合は、OKボタンを押します。

    下の画面が表示されていない場合は、次の手順に進んでください。

11. コピーボタン（E）を押します。

    これでネットワークへの接続設定が終了しました。

12. アプリケーションソフトに戻り、インストールを続けてください。

    タスクバーの をクリックして、表示される画面の指示に従って設定を進めてください。