# Zaslon Odabir mreže (SSID)

Ako se veza između pisača i bežičnog usmjerivača ne može automatski uspostaviti, prikazuje se zaslon Odabir mreže (SSID) (Select Network (SSID)).

Prema koracima u nastavku povežite pisač i bežični usmjerivač.

1. Na popisu Naziv mreže (SSID): (Network Name (SSID):) odaberite naziv mreže (SSID) bežičnog usmjerivača s kojim se želite povezati.

   Ako se bežični usmjerivač ne nalazi na popisu, slijedite upute iz odjeljka Bežični usmjerivač nije dostupan na popisu naziva mreže (SSID).

2. Kliknite Dalje (Next).

   Ako ne koristite vrstu šifriranja, sljedeće korake ne trebate izvršavati.

3. U polje Lozinka: (Password:) unesite lozinku bežičnog usmjerivača.

   Unesite znak koji želite unijeti. Unos razlikuje velika i mala slova.

   Ako upotrebljavate WEP vezu, tada postavite i ID WEP ključa: (WEP Key ID:).

4. Kliknite Dalje (Next).

## Bežični usmjerivač nije dostupan na popisu naziva mreže (SSID)

Ako vaš bežični usmjerivač nije dostupan na popisu Naziv mreže (SSID): (Network Name (SSID):), primjerice kada je postavljen skriveni način rada, za dodavanje bežičnog usmjerivača slijedite korake u nastavku.

1. Odaberite Ostale mreže (Other networks) na popisu Naziv mreže (SSID): (Network Name (SSID):).

2. Kliknite Dalje (Next).

3. Naziv mreže (SSID) unesite u polje Naziv mreže (SSID): (Network Name (SSID):).

4. Iz Vrsta šifriranja: (Encryption Type:) odaberite protokol.

   Ako ne koristite vrstu šifriranja, odaberite Ne upotrebljavaj (Do not use), a zatim prijeđite na 6. korak.

   Ako upotrebljavate WEP vezu, tada postavite i Duljina WEP ključa: (WEP Key Length:), Format WEP ključa: (WEP Key Format:) i ID WEP ključa: (WEP Key ID:).

5. Unesite lozinku bežičnog usmjerivača.

6. Kliknite Dalje (Next).

Napomena

- Lozinka se još može nazivati i sigurnosni ključ ili zaporka.
- Informacije o zadanim vrijednostima za naziv vaše mreže (SSID) i lozinku ili o načinu provjere trenutačno postavljenih vrijednosti nalaze se u priručniku koji je isporučen s bežičnim usmjerivačem.
- SSID-ovi za frekvencijski pojas od 2,4 GHz pojavljuju se za naziv mreže (SSID). Ako vaš pisač podržava frekvencijski pojas od 5 GHz, pojavit će se SSID-ovi i za frekvencijski pojas od 5 GHz.