# Проводное подключение

1. Нажмите кнопку Настройка (Setup) (A).

2. Вам понадобится кабель Ethernet (продается отдельно).

3. Снимите колпачок (B) с порта, расположенного на левой стороне задней панели принтера.

4. Подключите принтер к сетевому устройству (например, маршрутизатору) с помощью кабеля Ethernet (C).

   Не подключайте его к другому порту.

5. С помощью кнопки или (D) выберите пункт Парам. устройствa (Device settings) и нажмите кнопку OK.

6. Выберите пункт Настройки сети (LAN settings) и нажмите кнопку OK.

7. Выберите Проводная сеть (Wired LAN) и нажмите кнопку OK.

8. Выберите Вкл./выкл.провод.сеть (Enab./dis. wired LAN) и нажмите кнопку OK.

9. Выберите Включено (Enable) и нажмите кнопку OK.

10. Если появится следующий экран, нажмите кнопку OK.

    Если следующий экран не отображается, перейдите к следующему действию.

11. Нажмите кнопку КОПИРОВАТЬ (COPY) (E).

    Настройка подключения к сети завершена.

12. Вернитесь к прикладной программе и продолжите установку.

    Щелкните на панели задач (taskbar), затем для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.