# Manual connect

1. ป้อนชื่อเราเตอร์แบบไร้สาย (SSID) การป้อนข้อความต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

   สำหรับวิธีการป้อนอักขระและวิธีการเปลี่ยนแปลงชนิดอักขระ โปรดดูที่ "การป้อนข้อความ" (ปรากฏในหน้าต่างใหม่)

   หากคุณไม่ทราบชื่อเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สาย หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

2. หลังจากการป้อน ตรวจสอบว่าชื่อเราเตอร์แบบไร้สาย (SSID) ถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม OK ค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที

3. เลือก Yes และกดปุ่ม OK

4. ป้อนรหัสผ่าน การป้อนข้อความต้องตรงตามตัวพิมพ์ใหญ่-เล็ก

   สำหรับวิธีการป้อนอักขระและวิธีการเปลี่ยนแปลงชนิดอักขระ โปรดดูที่ "การป้อนข้อความ" (ปรากฏในหน้าต่างใหม่)

   หากคุณไม่ทราบรหัสผ่านสำหรับเราเตอร์แบบไร้สายของคุณ โปรดดูคู่มือเราเตอร์แบบไร้สายหรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าว

   หาก "Connected" ปรากฏขึ้น แสดงว่าเครือข่ายไม่จำเป็นต้องใช้รหัสผ่าน ดำเนินการต่อจากขั้นตอนที่ 7

5. หลังจากการป้อน ให้กดปุ่ม OK ค้างไว้อย่างน้อยสองวินาที

6. เลือก Yes และกดปุ่ม OK

7. เมื่อหน้าจอด้านล่างปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม OK

   หากหน้าจออื่นๆ ปรากฏขึ้น โปรดดูที่ "การแก้ไขปัญหา"

8. กดปุ่ม ทำสำเนา(COPY) (A)

   ขณะนี้การตั้งค่าการเชื่อมต่อเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์แล้ว

9. กลับไปที่แอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์และดำเนินการติดตั้ง

   คลิก ใน แถบงาน(taskbar) ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่า