# Guia de configuração
- G6000 series -

# Conexão Wi-Fi

Siga o procedimento abaixo para a configuração de uma impressora.

1. Verifique se a impressora está ligada antes de iniciar a configuração da conexão sem fio.

   Se a alimentação estiver ligada, o indicador luminoso ATIVADO (ON) (A) ficará aceso ou piscando.

   - Notas sobre a Conexão Wi-Fi(Aparece em uma nova janela)

   Importante

   - Se a impressora estiver executando a limpeza, o alinhamento da cabeça de impressão ou outros processos, aguarde a conclusão do processo antes de iniciar a configuração.

2. Se a tela abaixo aparecer, pressione o botão (B) Parar (Stop).

   Se a tela a seguir não for exibida, prossiga para a etapa seguinte.

3. Pressione o botão (C) Configuração (Setup).

4. Use o botão ou (D) para selecionar Config. de Wi-Fi (Wi-Fi setup) e pressione o botão OK.