# Sorun Giderme -WEP-

# "Bağlantı kurulamadı" mesajı görüntülenir

1. Kontrol 1 Kablosuz yönlendiricisinin ayarlarını kontrol edin.

   Kablosuz yönlendiricisinin DHCP işlevi kapalıysa açın veya yazıcının IP adresini (yalnızca IPv4) belirtin ve kablosuz bağlantı ayarlarını yeniden yapın. Seçilen WEP şifre numarasının ve girilen parolanın doğru olduğundan da emin olun.

## Yazıcının IP adresini belirtirken

Yazıcının IP adresini şu şekilde belirtin.

1. Ayarlar (Setup) düğmesine basın.
2. veya düğmesini kullanarak Aygıt ayarları (Device settings) öğesini seçin ve OK düğmesine basın.
3. LAN ayarları (LAN settings) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
4. Wi-Fi seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
5. El ile ayarlar (Manual setup) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
6. TCP/IP ayarları (TCP/IP settings) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
7. IPv4 seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
8. OK düğmesine basın.
9. IP adresi (IP address) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.
10. El ile ayarlar (Manual setup) seçeneğini belirleyin ve OK düğmesine basın.

Kurulum işlemine devam etmek için ekrandaki yönergeleri uygulayın.

Ayar tamamlandığında, Ayarlar (Setup) düğmesine basın ve kablosuz bağlantıyı yeniden yapın.

- El ile kurulum işlemini yeniden gerçekleştirme

1. Kontrol 2 DHCP işlevi etkinken, kablosuz yönlendiricisinin kablosuz bağlantı ayarlarını doğrudan girin.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını girin

2. Kontrol 3 WEP şifre numarası ve parolayla ilgili bir sorun yoksa kablosuz yönlendiricisi adını doğrudan girin.

   - Doğrudan kablosuz yönlendiricisi adını girin

   Kablosuz yönlendiricisi ayarlarını kontrol etme veya değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için kablosuz yönlendiricisi el kitabına bakın veya üreticisine başvurun.