# Rješavanje problema -Ručno postavljanje-

# Bežični usmjernik nije otkriven

1. 1. provjera Je li bežični usmjerivač uključen?

   Ako je mrežni uređaj već uključen, isključite ga i ponovno uključite.

   Ne nastavljajte na sljedeći zaslon vodiča dok se napajanje ne uključi. Veza s bežičnim usmjerivačem privremeno će se onemogućiti.

2. 2. provjera Provjerite naziv i lozinku bežičnog usmjerivača.

   Nazivi bežičnih usmjerivača razlikuju se u frekvencijskim pojasevima od 5 GHz i 2,4 GHz.

   Pronađite naziv bežičnog usmjerivača koji ćete koristiti, a zatim ga odaberite na zaslonu pisača.

   Provjerite gore navedeno i odaberite Pretraži ponovno (Search again) i zatim pritisnite gumb U redu (OK) kako biste ponovno potražili bežični usmjernik.

   - Vratite se u postupak

## Ako bežični usmjerivač i dalje nije otkriven

1. 3. provjera Jesu li bežični usmjerivač i pisač smješteni u otvorenom prostoru u kojemu je moguća bežična komunikacija?

2. 4. provjera Radi li bežični usmjerivač na IEEE802.11n, IEEE802.11g ili IEEE802.11b?

   Provjerite gore navedeno i odaberite Pretraži ponovno (Search again) i zatim pritisnite gumb U redu (OK) kako biste ponovno potražili bežični usmjernik.

   - Vratite se u postupak

3. 5. provjera Provjerite postavke bežičnog usmjerivača.

   Ako je emitiranje SSID-a (npr. veza "BILO KOJI") onemogućeno ili je na bežičnom usmjerniku omogućen skriveni način rada, omogućite emitiranje SSID-a ili onemogućite skriveni način rada.

   Odaberite Pretraži ponovno (Search again) i zatim pritisnite gumb U redu (OK) kako biste ponovno potražili bežični usmjernik.

   - Vratite se u postupak

   Pri uspostavljanju veze bez promjene postavki bežičnog usmjernika, odaberite Izr. unesite usmjer. (Router direct input) na zaslonu Odaber. usmjernik (Select router). Postavke bežičnog povezivanja bežičnog usmjernika mogu se unijeti izravno u pisač.

   - Izravno unesite naziv bežičnog usmjerivača

4. 6. provjera Provjerite postavke sigurnosnog protokola bežičnog usmjerivača (način šifriranja).

   Ako je postavljen ključ "WPA/WPA2 Enterprise", na bežičnom ga usmjerniku promijenite u "WPA/WPA2 Personal". Ovaj pisač ne podržava "WPA/WPA2 Enterprise."

   - Ponovite Ručno postavljanje

   Za detalje o promjeni sigurnosnog protokola (enkripcijskog standarda) koji koristi bežični usmjerivač, pogledajte priručnik bežičnog usmjerivača ili se obratite proizvođaču.