# Odpravljanje težav – WEP –

# Prikaže se sporočilo »Povezava z br. usmerjevalnikom ni uspela <Glejte priročnik>«

1. 1. preverjanje Preverite, ali sta vneseno geslo za brezžični usmerjevalnik in izbrana številka ključa WEP pravilna.

2. 2. preverjanje Ponastavite napako in znova izvedite nastavitev tiskalnika.

   Pritisnite gumb OK.

   - Znova izvedite postopek Ročna nastavitev

   Če želite spremeniti številko ključa WEP, ki jo želite uporabiti, spremenite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika in nato znova nastavite brezžično povezavo.

   Za podrobnosti spreminjanju številke ključa WEP brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.

3. 3. preverjanje Preverite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je funkcija DHCP brezžičnega usmerjevalnika izklopljena, jo vklopite in znova vnesite nastavitve brezžične povezave.

   - Znova izvedite postopek Ročna nastavitev

4. 4. preverjanje Preverite ključ WEP v brezžičnem usmerjevalniku.

   Če uporabljate brezžični usmerjevalnik, ki samodejno ustvari ključe WEP, preverite ključ WEP (šestnajstiški), ki ga je samodejno ustvaril brezžični usmerjevalnik, in ga vnesite v tiskalnik.

   - Znova izvedite postopek Ročna nastavitev

5. 5. preverjanje Preverite nastavitve filtriranje naslovov MAC.

   Če je v brezžičnem usmerjevalniku konfigurirano filtriranje naslova MAC, spremenite nastavitve tako, da bo naslov MAC tiskalnika sprejet.

   Če želite preveriti naslov MAC tiskalnika, upoštevajte spodnje korake.

   1. Pritisnite gumb Nastavitve (Setup).
   2. Z gumbom ali izberite Nastavitve naprave (Device settings) in pritisnite gumb OK.
   3. Izberite Nastavitve LAN (LAN settings) in pritisnite gumb OK.
   4. Izberite Tisk podr. o LAN (Print LAN details) in pritisnite gumb OK.
   5. Preverite MAC address of wireless LAN v tiskanih podrobnostih omrežja LAN.
   - Znova izvedite postopek Ročna nastavitev

   Če je filtriranje naslovov MAC v brezžičnem usmerjevalniku onemogočeno, znova konfigurirajte nastavitve brezžične povezave.

   - Znova izvedite postopek Ročna nastavitev

   Za podrobnosti o preverjanju ali spreminjanju nastavitev brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.

## Če težave ne odpravite z nobenim od zgoraj navedenih ukrepov

1. 6. preverjanje Neposredno vnesite ime brezžičnega usmerjevalnika in nato znova nastavite brezžično povezavo.

   - Neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

   Za podrobnosti o preverjanju nastavitev brezžičnega usmerjevalnika glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.