# Przewodnik konfiguracji
- G6000 series -

# Bezpośrednie połączenie

Aby skonfigurować drukarkę, wykonaj poniższą procedurę.

1. Upewnij się, że drukarka została włączona przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

   Jeśli zasilanie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) (A) świeci lub miga.

   - Uwagi dotyczące połączenia Wi-Fi(Pojawia się w nowym oknie)

   Ważne

   - Jeśli drukarka przeprowadza czyszczenie, wyrównywanie głowicy drukującej lub inne procesy, przed rozpoczęciem konfiguracji poczekaj na zakończenie danego procesu.

2. Wybierz ekran wyświetlany na monitorze drukarki.

- Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie zobacz tutaj

- Po pojawieniu się ekranu po lewej stronie zobacz tutaj

- Jeśli pojawi się inny ekran, zobacz tutaj