# Beüzemelési útmutató
- G6000 series -

# Közvetlen kapcsolat

A nyomtató beállításainak megadásához kövesse az alábbi lépéseket.

1. A vezeték nélküli kapcsolat beállításának megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva a nyomtató.

   Ha be van kapcsolva a tápellátás, világít vagy villog a BE (ON) jelzőfény (A).

   - Megjegyzések a Wi-Fi-csatlakozáshoz(új ablakban jelenik meg)

   Fontos

   - Ha a nyomtató éppen tisztítást, nyomtatófej-igazítást vagy más funkciót hajt végre, akkor várja meg, hogy befejeződjön a folyamat, és csak ezt követően kezdje meg a beállítást.

2. Válassza ki a nyomtató képernyőjén látható képernyőt.

- Amikor megjelenik a bal oldali képernyő, kattintson ide

- Amikor megjelenik a bal oldali képernyő, kattintson ide

- Ha más képernyő jelenik meg, kattintson ide