# Vodič za postavljanje
- G6000 series -

# Izravna veza

Slijedite postupak naveden u nastavku da biste postavili pisač.

1. Provjerite je li pisač uključen prije početka postavljanja bežične veze.

   Ako je napajanje uključeno, žaruljica UKLJUČENO (ON) (A) svijetlit će ili treperiti.

   - Napomene o Wi-Fi vezi(Pojavljuje se u novom prozoru)

   Važno

   - Ako pisač izvodi čišćenje, poravnavanje ispisne glave ili druge postupke, pričekajte da se postupak završi prije započinjanja postavljanja.

2. Odaberite zaslon koji se prikazuje na zaslonu pisača.

- Kada se prikaže lijevi zaslon, pogledajte ovdje

- Kada se prikaže lijevi zaslon, pogledajte ovdje

- Ako se pojavi drugačiji zaslon, pogledajte ovdje.