# 用語集

- DHCP機能
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IPv4
- IPアドレス
- MACアドレス
- MACアドレスフィルタリング
- SSID
- SSIDブロードキャスト
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEPキー
- WEPキー番号
- Wi-Fi
- Wi-Fiルーター
- WPA
- WPA2
- WPS
- ステルス機能
- ダイレクト接続
- ネットワーク
- ポート
- 有線LAN
- ルーター

DHCP機能
  ネットワークに接続するパソコンやプリンターなどに、IPアドレスなど必要な情報を自動的に割り当てる機能です。
IEEE802.11a
  周波数5 GHzの帯域を使うWi-Fiの国際規格です。最大54 Mbpsの転送速度で通信を行うことができます。
IEEE802.11ac
  周波数5 GHzの帯域を使うWi-Fiの国際規格です。最大6.93 Gbpsの転送速度で通信を行うことができます。
  IEEE802.11nの後継となる規格です。
IEEE802.11b
  周波数2.4 GHzの帯域を使うWi-Fiの国際規格です。最大11 Mbpsの転送速度で通信を行うことができます。
IEEE802.11g
  周波数2.4 GHzの帯域を使うWi-Fiの国際規格です。最大54 Mbpsの転送速度で通信を行うことができます。
  IEEE802.11bとの互換性もあります。
IEEE802.11n
  周波数2.4および5 GHzの帯域を使うWi-Fiの国際規格です。最大600 Mbpsの転送速度で通信を行うことができます。
  周波数が2.4 GHz帯域の場合はIEEE802.11b／gとの互換性もあります。
IPv4
  IPアドレスを管理するインターネットプロトコルのひとつです。
  IPv4アドレスは、ネットワークに接続されたパソコンなどの通信機器に自動で割り振られます。
IPアドレス
  ネットワークに接続されたパソコンや、通信機器1台ずつに割り振られる識別番号です。
MACアドレス
  それぞれのネットワーク機器に付けられている固有の番号です。
MACアドレスフィルタリング
  MACアドレスを登録しておくことにより、登録された機器以外からの通信を遮断する機能です。
SSID
  Wi-Fiで使用しているWi-Fiルーターを識別するための名称（名前）です。
SSIDブロードキャスト
  Wi-Fiルーターが定期的に、「このWi-FiルーターのSSIDはXXXXX」という情報を発信することです。
TKIP
  暗号化方式のひとつです。暗号化キーを一定の期間で更新することで、第三者による解読を防ぎます。
USB
  パソコンと周辺機器（プリンターなど）を接続するための規格のひとつです。
WCN
  PINコードを入力するだけで、かんたんにWi-Fiの設定をすることができる機能です。（WCN-NET）WCNは、Windows Connect Nowの略です。
WEP
  IEEE802.11で採用されているセキュリティ方式の一種です。
WEPキー
  WEPで使用する暗号化のためのキーのことです。
WEPキー番号
  WEPキー1～WEPキー4の4つから選ぶことができます。接続するWi-Fiルーターと同じWEPキー番号を選びます。
Wi-Fi
  Wi-Fi Alliance（ワイファイ アライアンス）の相互接続性テストに合格した製品のみに与えられるブランド名です。ご使用のプリンターはWi-Fi認定製品です。また、配線を必要としないLAN（Local Area Network）のことを指す場合もあります。
Wi-Fiルーター
  Wi-Fiのネットワークを構築するときに、通信の中継をする機器です。
WPA
  Wi-Fiのセキュリティ方式の一種です。WEPよりもセキュリティ強度が向上しています。
WPA2
  Wi-Fiのセキュリティ方式の一種です。WPAの新バージョンです。
WPS
  無線機器の接続やセキュリティの設定がかんたんにできる規格です。プッシュボタン方式とPINコード方式があります。WPSは、Wi-Fi Protected Setupの略です。
ステルス機能
  Wi-FiルーターのSSIDを、ほかのWi-Fi対応の機器で表示できないようにする機能です。
ダイレクト接続
  Wi-Fiルーターを使用せずに、直接パソコンなどの機器とプリンターを接続する方法です。
ネットワーク
  複数のパソコンが互いに接続して、情報をやりとりできる仕組みのことです。インターネットもネットワークのひとつです。
ポート
  LANケーブルやUSBケーブルを差し込む口のことです。
有線LAN
  LANケーブルで接続するネットワークのことです。
ルーター
  パソコンやプリンターなど、ネットワーク上のデバイスの通信を中継、または接続する役割を担う機器です。