# Glosar

- Funcţia DHCP
- Conexiune directă
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Adresă IP
- IPv4
- Adresă MAC
- Filtrare adresă MAC
- Reţea
- Port
- Ruter
- SSID
- Transmitere SSID
- Mod invizibil
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Cheie WEP
- Număr de cheie WEP
- Wi-Fi
- Conexiune cablată
- Ruter wireless
- WPA
- WPA2
- WPS

Funcţia DHCP
  O funcţie care asociază automat informaţiile necesare (adresă IP etc.) la computere, imprimante sau la alte dispozitive conectate la reţea.
Conexiune directă
  O metodă pentru conectarea directă a imprimantei la un computer sau la alte dispozitive, fără a utiliza un ruter wireless.
IEEE802.11a
  Un standard internaţional de reţea wireless care utilizează banda de 5,2 GHz; permite comunicaţia la o rată maximă de transfer de 54 Mbps.
IEEE802.11ac
  Un standard internaţional de reţea wireless care utilizează banda de 5 GHz; permite comunicaţia la o rată maximă de transfer de 6,93 Gbps.
  Un standard succesor al standardului IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Un standard internaţional de reţea wireless care utilizează banda de 2,4 GHz; permite comunicaţia la o rată maximă de transfer de 11 Mbps.
IEEE802.11g
  Un standard internaţional de reţea wireless care utilizează banda de 2,4 GHz; permite comunicaţia la o rată maximă de transfer de 54 Mbps.
  Compatibil cu IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Un standard internaţional de reţea wireless care utilizează banda de 2,4 GHz şi de 5 GHz; permite comunicaţia la o rată maximă de transfer de 600 Mbps.
  Compatibilitatea cu IEEE802.11b/g este obţinută în banda de 2,4 GHz.
Adresă IP
  O identificare numerică asociată fiecărui computer sau dispozitiv de reţea conectat la o reţea.
IPv4
  Un protocol de Internet pentru gestionarea adresei IP.
  Adresele IPv4 sunt asociate automat la dispozitivele de comunicare precum computere conectate la o reţea.
Adresă MAC
  Un număr unic asociat fiecărui dispozitiv de reţea.
Filtrare adresă MAC
  O funcţie pentru a bloca accesul de la dispozitive neautorizate prin salvarea adreselor MAC.
Reţea
  Un sistem pentru a face schimb de informaţii între computere prin interconectarea acestora. Internetul este un tip de reţea.
Port
  O mufă în care pot fi introduse un cablu Ethernet sau un cablu USB.
Ruter
  Un dispozitiv care are rolul de a lega sau conecta comunicaţia dintre dispozitivele din reţea (computere, imprimante etc.).
SSID
  Un nume pentru identificarea unui ruter wireless utilizat într-o reţea wireless.
Transmitere SSID
  Transmiterea periodică a unui semnal de la un ruter wireless, prin care acesta comunică propriul SSID.
Mod invizibil
  O funcţie prin care se împiedică apariţia SSID-ului ruterului wireless pe alte dispozitive de reţea wireless.
TKIP
  Un standard de criptare; înlocuirea periodică a cheii de criptare previne decriptarea de către un terţ.
USB
  Un standard pentru conectarea perifericelor (imprimante etc.) la un computer.
WCN
  O funcţie pentru a configura cu uşurinţă setările conexiunii wireless numai prin introducerea codului PIN. (WCN-NET) WCN este acronimul de la Windows Connect Now.
WEP
  Un protocol de securitate utilizat în IEEE802.11.
Cheie WEP
  O cheie de criptare utilizată în WEP.
Număr de cheie WEP
  Selectaţi de la cheia WEP 1 la cheia WEP 4. Selectaţi acelaşi număr de cheie WEP ca al ruterului wireless la care doriţi să vă conectaţi.
Wi-Fi
  Un nume de marcă acordat numai produselor care au trecut testele de interoperabilitate Wi-Fi Alliance. Imprimanta dvs. este un produs certificat Wi-Fi. De asemenea, poate să se refere la o reţea LAN (Local Area Network) care nu necesită cabluri.
Conexiune cablată
  O reţea care necesită un cablu Ethernet pentru conexiune.
Ruter wireless
  Un dispozitiv care acţionează ca punte la stabilirea unei reţele wireless.
WPA
  Un protocol de securitate pentru reţelele wireless, cu securitate îmbunătăţită comparabilă cu WEP.
WPA2
  Un protocol de securitate pentru reţelele wireless. Este o versiune nouă a protocolului WPA.
WPS
  Un standard cu care conexiunile dispozitivului wireless şi setarea securităţii pot fi stabilite cu uşurinţă. Metoda butonului de comandă şi metoda codului PIN sunt disponibile. WPS este acronimul de la Wi-Fi Protected Setup.