# Odpravljanje težav – Ročna povezava –

# Brezžični usmerjevalnik ni zaznan

1. 1. preverjanje Je brezžični usmerjevalnik vklopljen?

   Če je že vklopljena, jo izklopite in nato znova vklopite.

   Ne nadaljujte s prikazom naslednjega zaslona tega priročnika, dokler je napajanje vklopljeno. Povezava z brezžičnim usmerjevalnikom bo začasno onemogočena.

2. 2. preverjanje Preverite ime in geslo za brezžični usmerjevalnik.

   Imena brezžičnih usmerjevalnikov se razlikujejo za frekvence 5 GHz in 2,4 GHz.

   Poiščite ime brezžičnega usmerjevalnika, ki ga želite uporabiti, in ga nato izberite na zaslonu tiskalnika.

   Preverite zgornje točke in izberite Išči znova (Search again) ter pritisnite gumb OK, da znova poiščete brezžični usmerjevalnik.

   - Vrnite se na postopek

## Če naprava brezžičnega usmerjevalnika še vedno ne zazna

1. 3. preverjanje Ali sta brezžični usmerjevalnik in tiskalnik nameščena v odprtem prostoru, kjer je brezžična komunikacija mogoča?

2. 4. preverjanje Ali brezžični usmerjevalnik za delovanje uporablja standard IEEE802.11n, IEEE802.11g ali IEEE802.11b?

   Preverite zgornje točke in izberite Išči znova (Search again) ter pritisnite gumb OK, da znova poiščete brezžični usmerjevalnik.

   - Vrnite se na postopek

3. 5. preverjanje Preverite nastavitve brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je oddajanje SSID (npr. povezava z oznako »ANY«) onemogočeno ali je v brezžičnem usmerjevalniku omogočen neopazen način, omogočite oddajanje SSID ali onemogočite neopazen način.

   Izberite Išči znova (Search again) ter pritisnite gumb OK, da znova poiščete brezžični usmerjevalnik.

   - Vrnite se na postopek

   Pri vzpostavljanju povezave brez spreminjanja nastavitev brezžičnega usmerjevalnika izberite Vnos usmerjevalnika (Router direct input) na zaslonu Izberite usmerjeval. (Select router). Nastavitve brezžične povezave za brezžični usmerjevalnik lahko vnesete neposredno v tiskalnik.

   - Neposredni vnos imena brezžičnega usmerjevalnika

4. 6. preverjanje Preverite nastavitve varnostnega protokola (načina šifriranja) brezžičnega usmerjevalnika.

   Če je nastavljena možnost »WPA/WPA2 Enterprise«, jo v brezžičnem usmerjevalniku spremenite na »WPA/WPA2 Personal«. Ta tiskalnik ne podpira standarda »WPA/WPA2 Enterprise«.

   - Znova izvedite postopek Ročna povezava

   Za podrobnosti o spreminjanju varnostnega protokola (standard šifriranja), ki ga uporablja brezžični usmerjevalnik, glejte priročnik brezžičnega usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.