# Slovník

- Funkce DHCP
- Přímé připojení
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- Adresa IP
- IPv4
- Adresa MAC
- Filtrování adres MAC
- Síť
- Port
- Směrovač
- SSID
- Vysílání identifikátoru SSID
- Neviditelný režim
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- Klíč WEP
- Číslo klíče WEP
- Wi-Fi
- Připojení kabelem
- Bezdrátový směrovač
- WPA
- WPA2
- WPS

Funkce DHCP
  Funkce, která automaticky přiřadí požadované informace (adresa IP apod.) počítačům, tiskárnám nebo jiným zařízením připojeným k síti.
Přímé připojení
  Způsob přímého připojení tiskárny k počítači nebo ostatním zařízením bez potřeby bezdrátového směrovače.
IEEE802.11a
  Mezinárodní standard bezdrátového připojení využívající pásmo 5,2 GHz; umožňuje komunikaci s rychlostí přenosu maximálně 54 Mb/s.
IEEE802.11ac
  Mezinárodní standard bezdrátového připojení využívající pásmo 5 GHz; umožňuje komunikaci s rychlostí přenosu maximálně 6,93 Gb/s.
  Standard následující po standardu IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Mezinárodní standard bezdrátového připojení využívající pásmo 2,4 GHz; umožňuje komunikaci s rychlostí přenosu maximálně 11 Mb/s.
IEEE802.11g
  Mezinárodní standard bezdrátového připojení využívající pásmo 2,4 GHz; umožňuje komunikaci s rychlostí přenosu maximálně 54 Mb/s.
  Kompatibilní se standardem IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Mezinárodní standard bezdrátového připojení využívající pásmo 2,4 GHz nebo 5 GHz; umožňuje komunikaci s rychlostí přenosu maximálně 600 Mb/s.
  Kompatibilita se standardem IEEE802.11b/g je dosažena v pásmu 2,4 GHz.
Adresa IP
  Číselná identifikace přidělená každému počítači nebo síti připojeným k síti.
IPv4
  Internetový protokol pro správu adresy IP.
  Adresy IPv4 jsou automaticky přiděleny komunikačním zařízením (např. počítačům) připojeným k síti.
Adresa MAC
  Jedinečné číslo přidělené každému síťovému zařízení.
Filtrování adres MAC
  Funkce blokující přístup ze zařízení bez oprávněného přístupu pomocí uložených adres MAC.
Síť
  Systém výměny informací mezi počítači, které jsou vzájemně propojeny. Internet je typ sítě.
Port
  Zásuvka, do které lze připojit ethernetový kabel nebo kabel USB.
Směrovač
  Zařízení fungující jako prostředek k přemostění nebo navázání komunikace mezi zařízeními (počítače, tiskárny atd.) v síti.
SSID
  Název, který označuje bezdrátový směrovač použitý v bezdrátové síti.
Vysílání identifikátoru SSID
  Periodické vysílání signálu bezdrátového směrovače, který tímto způsobem odhaluje svůj identifikátor SSID.
Neviditelný režim
  Funkce, která zabraňuje zobrazení identifikátoru SSID bezdrátového směrovače v jiných bezdrátových síťových zařízeních.
TKIP
  Standard šifrování; periodické obnovování šifrovacího klíče zabraňuje dešifrování třetí stranou.
USB
  Standard pro připojení periferních zařízení (tiskáren apod.) k počítači.
WCN
  Funkce, která snadno nakonfiguruje nastavení bezdrátového připojení pouze zadáním kódu PIN. (WCN-NET) Zkratka WCN znamená Windows Connect Now.
WEP
  Bezpečnostní protokol používaný u specifikace IEEE802.11.
Klíč WEP
  Šifrovací klíč používaný v protokolu WEP.
Číslo klíče WEP
  Vyberte klíč WEP 1 až WEP 4. Vyberte stejný klíč WEP, jaký používá bezdrátový směrovač, ke kterému se chcete připojit.
Wi-Fi
  Značka udělovaná pouze výrobkům, které splnily zkoušky vzájemné operační součinnosti sdružení Wi-Fi Alliance. Tato tiskárna je produkt s certifikátem Wi-Fi. Může se jednat také o síť LAN (Local Area Network – místní síť), která nevyžaduje kabely.
Připojení kabelem
  Síť, která vyžaduje pro připojení ethernetový kabel.
Bezdrátový směrovač
  Zařízení fungující jako přemostění při navázání bezdrátového připojení.
WPA
  Protokol zabezpečení bezdrátových sítí s lepším zabezpečením než u protokolu WEP.
WPA2
  Protokol zabezpečení bezdrátových sítí. Nová verze protokolu WPA.
WPS
  Standard umožňující snadné připojení bezdrátových zařízení a nastavení zabezpečení. K dispozici jsou možnosti Metoda pomocí tlačítka a Metoda pomocí kódu PIN. WPS představuje totéž, co Wi-Fi Protected Setup.