# 문제 해결 -WEP-

# "연결에 실패했습니다"가 나타나는 경우

1. 확인 1 무선 라우터 설정을 확인하십시오.

   무선 라우터의 DHCP 기능이 해제되어 있으면 이 기능을 설정하거나 프린터의 IP 주소(IPv4만 해당)를 지정한 다음, 무선 연결 설정을 다시 실행하십시오. 또한 선택한 WEP 키 번호와 입력한 암호가 올바른지 확인하십시오.

## 프린터의 IP 주소를 지정할 경우

다음과 같이 프린터의 IP 주소를 지정하십시오.

1. 설정(Setup) 버튼을 누릅니다.
2. 또는 버튼을 사용하여 장치 설정(Device settings)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
3. LAN 설정(LAN settings)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
4. Wi-Fi를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
5. 수동 설정(Manual setup)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
6. TCP/IP 설정(TCP/IP settings)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
7. IPv4를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
8. OK 버튼을 누릅니다.
9. IP 주소(IP address)를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
10. 수동 설정(Manual setup)을 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.

화면의 설명에 따라 설정을 계속합니다.

설정이 완료되면 설정(Setup) 버튼을 누르고 무선 연결을 다시 실행하십시오.

- 다시 무선 라우터 이름을 직접 입력

1. 확인 2 DHCP 기능이 활성화된 경우, 무선 라우터의 무선 연결 설정을 직접 입력하십시오.

   - 다시 무선 라우터 이름을 직접 입력

2. 확인 3 WEP 키 번호 및 암호에 문제가 없는 경우 무선 라우터 이름을 직접 입력하십시오.

   - 다시 무선 라우터 이름을 직접 입력

   무선 라우터 설정을 확인하거나 변경하는 데 대한 자세한 내용은 무선 라우터 설명서를 참조하거나 해당 제조업체에 문의하십시오.