# Handmatig instellen

1. Voer de naam van de draadloze router (SSID) in. De invoer van tekst is hoofdlettergevoelig.

   Raadpleeg 'Tekstinvoer' (wordt weergegeven in een nieuw venster) voor informatie over het invoeren van tekens en het wijzigen van het soort tekens.

   Raadpleeg de handleiding bij de draadloze router of neem contact op met de fabrikant als u de naam van de draadloze router niet weet.

2. Controleer na invoer of de naam van de draadloze router (SSID) juist is en houd vervolgens de knop OK minstens twee seconden ingedrukt.

3. Selecteer Ja (Yes) en druk op de knop OK.

4. Selecteer het beveiligingsprotocol dat is ingesteld voor de draadloze router en druk op de knop OK.

   Als 'Aangesloten (Connected)' wordt weergegeven, vereist het netwerk geen wachtwoord. Selecteer 'Uitschakelen (Disable)' in de volgende stap en ga door met de instelling.

   Als er een ander scherm wordt weergegeven, raadpleegt u 'Problemen oplossen'.

5. Selecteer het beveiligingsprotocol dat op draadloze router is ingesteld.

   - Uitschakelen
   - WEP
   - WPA/WPA2