# Manuāla iestatīšana -WPA/WPA2-

1. Ievadiet paroli. Teksta ievade ir reģistrjutīga.

   Lai uzzinātu, kā ievadīt rakstzīmes un mainīt rakstzīmju veidu, skatiet sadaļu "Teksta ievade" (tiek atvērta jaunā logā).

   Ja nezināt sava bezvadu maršrutētāja paroli, skatiet bezvadu maršrutētāja rokasgrāmatu vai sazinieties ar tā ražotāju.

2. Kad ievadīšana ir pabeigta, nospiediet un turiet pogu Labi (OK) vismaz divas sekundes.

3. Atlasiet Jā (Yes) un nospiediet pogu Labi (OK).

4. Kad tiek parādīts zemāk redzamais ekrāns, nospiediet pogu Labi (OK).

   Ja parādās cits ekrāns, skatiet sadaļu “Traucējummeklēšana”.

5. Nospiediet pogu KOPĒT (COPY) (A).

   Tīkla savienojuma iestatīšana tagad ir pabeigta.

6. Atgriezieties lietojumprogrammā un turpiniet instalēšanu.

   Noklikšķiniet uz uzdevumjoslā (taskbar) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai turpinātu iestatīšanu.