# Directe verbinding

1. Selecteer Wi-Fi en druk op de knop OK.

2. Selecteer Ja (Yes) en druk op de knop OK.

3. Druk op de knop OK.

4. Selecteer Eenv. draadl. verb. (Easy WL connect) en druk op de knop OK.

5. Wanneer de voorbereiding van de printer is voltooid, verschijnt het onderstaande scherm.

   Keer terug naar de toepassingssoftware en ga door met de instelling.

   Klik op het in de taakbalk (taskbar) en volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.