# Riešenie problémov –Zakázať–

# Zobrazí sa správa „Pripojenie k bezdrôtovému smerovaču bolo neúspešné <Pozri príručka>“

1. Kontrola č. 1 Je bezdrôtový smerovač zapnutý?

   Ak už je napájanie zapnuté, vypnite ho a znova zapnite.

   Na nasledujúcu obrazovku tejto príručky prejdite až po zapnutí napájania. Pripojenie bezdrôtového smerovača bude dočasne vypnuté.

2. Kontrola č. 2 Vynulujte chybu a zopakujte nastavenie tlačiarne.

   Stlačte tlačidlo OK.

   - Opätovné priame zadanie názvu bezdrôtového smerovača

   Prejdite na cieľ odkazu a pokračujte od kroku č. 4.