# Vianmääritys -Manuaalinen yhteys-

# "Yhdistäminen langatt. reititt. epäonnistui <Katso käyttöopas>" tulee näkyviin, kun suojausprotokollana on WEP

1. Tarkistus 1 Tarkista, että annettu langattoman reitittimen salasana on oikea.

2. Tarkistus 2 Tarkista käytettävän WEP-avaimen numero.

   Jos käytät WEP-avainta 2, 3 tai 4, vaihda langattoman reitittimen WEP-avaimen numeroksi 1 ja aseta langaton yhteys uudelleen.

3. Tarkistus 3 Poista virhe ja määritä tulostin uudelleen.

   Paina OK-painiketta.

   - Suorita Manuaalinen yhteys uudelleen

   Jos muodostat yhteyden muuttamatta langattoman reitittimen asetuksia, valitse WEP-avaimen numero antamalla langattoman yhteyden asetukset suoraan tulostimeen.

   - Manuaal. asetukset

   Saat lisätietoja langattoman reitittimen WEP-avaimen numeron vaihtamisesta langattoman reitittimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta tai reitittimen valmistajalta.

4. Tarkistus 4 Tarkista langattoman reitittimen asetukset.

   Jos langattoman reitittimen DHCP-toiminto on poissa käytöstä, ota se käyttöön ja määritä langattoman yhteyden asetukset uudelleen.

   - Suorita Manuaalinen yhteys uudelleen

5. Tarkistus 5 Tarkista langattoman reitittimen WEP-avain.

   Jos käytät sellaista langatonta reititintä, joka luo WEP-avaimet automaattisesti, tarkista langattoman reitittimen automaattisesti luoma WEP-avain (heksadesimaali) ja tallenna se tulostimeen.

   - Suorita Manuaalinen yhteys uudelleen

6. Tarkistus 6 Tarkista MAC-osoitteen suodatuksen asetukset.

   Jos MAC-osoitteen suodatus on käytössä langattomassa reitittimessä, muuta asetuksia niin, että tulostimen MAC-osoite hyväksytään.

   Alla olevien ohjeiden avulla voit tarkistaa tulostimen MAC-osoitteen.

   1. Paina Asetukset (Setup) -painiketta.
   2. Valitse - tai -painikkeella Laitteen asetukset (Device settings) ja paina OK-painiketta.
   3. Valitse LAN-asetukset (LAN settings) ja paina sitten OK-painiketta.
   4. Valitse Tulosta LAN-tiedot (Print LAN details) ja paina OK-painiketta.
   5. Tarkista tulostetuista LAN-tiedoista MAC address of wireless LAN.
   - Suorita Manuaalinen yhteys uudelleen

   Jos langattoman reitittimen MAC-osoitteen suodatus on pois käytöstä, määritä langattoman yhteyden asetukset uudelleen.

   - Suorita Manuaalinen yhteys uudelleen

   Katso langattoman reitittimen käyttöoppaasta lisätietoja langattoman reitittimen asetusten tarkistamisesta tai muuttamisesta tai ota yhteyttä laitteen valmistajaan.