# Μη αυτόμ. ρύθμιση

1. Εισαγάγετε το όνομα του ασύρματου δρομολογητή (SSID). Κατά την εισαγωγή κειμένου, γίνεται διάκριση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων.

   Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης χαρακτήρων και αλλαγής του τύπου χαρακτήρων, ανατρέξτε στην ενότητα "Εισαγωγή κειμένου" (εμφανίζεται σε νέο παράθυρο).

   Αν δεν γνωρίζετε το όνομα του ασύρματου δρομολογητή, δείτε το εγχειρίδιο του ασύρματου δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του.

2. Μετά την καταχώρηση, βεβαιωθείτε ότι το όνομα του ασύρματου δρομολογητή (SSID) είναι σωστό και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το κουμπί OK για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.

3. Επιλέξτε Ναι (Yes) και πατήστε το κουμπί OK.

4. Επιλέξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας που έχει οριστεί στον ασύρματο δρομολογητή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.

   Εάν εμφανιστεί το μήνυμα "Συνδεδεμένος (Connected)", δεν απαιτείται κωδικός πρόσβασης στο δίκτυο. Επιλέξτε "Απενεργοποίηση (Disable)" στο επόμενο βήμα και συνεχίστε με τη ρύθμιση.

   Εάν εμφανιστεί διαφορετική οθόνη, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων".

5. Επιλέξτε το πρωτόκολλο ασφαλείας που έχει οριστεί στον ασύρματο δρομολογητή.

   - Απενεργοποίηση
   - WEP
   - WPA/WPA2