# Installasjonshåndbok
- G6000 series -

# Wi-Fi-tilkobling

Følg prosedyren under for å konfigurere skriveren.

1. Kontroller at skriveren er slått på før du starter oppsett av trådløs tilkobling.

   Hvis strømmen er på, vil PÅ (ON)-lampen (A) begynne å lyse eller blinke.

   - Merknader om Wi-Fi-tilkobling(Vises i et nytt vindu)

   Viktig!

   - Hvis skriveren utfører rengjøring, skrivehodejustering eller andre prosesser, venter du til prosessen har stoppet før du begynner konfigurasjonen.

2. Hvis skjermbildet nedenfor vises, trykker du på Stopp (Stop)-knappen (B).

   Hvis følgende skjermbilde ikke vises, går du videre til neste trinn.

3. Trykk på Oppsett (Setup)-knappen (C).

4. Bruk eller -knappen (D) for å velge Wi-Fi-oppsett (Wi-Fi setup), og trykk på OK-knappen.