# Trikčių diagnostika –WEP–

# Rodoma „Nepavyko prisijungti“

1. 1 patikrinimas Patikrinkite belaidžio maršruto parinktuvo parametrus.

   Jei belaidžio maršruto parinktuvo DHCP funkcija išjungta, įjunkite ją arba nurodykite spausdintuvo IPadresą (tik IPv4), tada iš naujo nustatykite belaidžio ryšio parametrus. Be to, įsitikinkite, kad pasirinktas WEP rakto numeris ir įvestas slaptažodis yra teisingi.

## Kai nurodote spausdintuvo IP adresą

Nurodykite spausdintuvo IP adresą, kaip nurodyta.

1. Paspauskite mygtuką Sąranka (Setup).
2. Mygtukais arba pasirinkite Įrenginio parametrai (Device settings) ir paspauskite Gerai (OK).
3. Pasirinkite LAN parametrai (LAN settings) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
4. Pasirinkite „Wi-Fi“ (Wi-Fi) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
5. Pasirinkite Rankinė sąranka (Manual setup) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
6. Pasirinkite TCP / IP parametrai (TCP/IP settings) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
7. Pasirinkite IPv4 ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
8. Paspauskite mygtuką Gerai (OK).
9. Pasirinkite IP adresas (IP address) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).
10. Pasirinkite Rankinė sąranka (Manual setup) ir paspauskite mygtuką Gerai (OK).

Vykdydami ekrane pateikiamas instrukcijas tęskite sąrankos procesą.

Kai nustatymas bus baigtas, paspauskite mygtuką Sąranka (Setup) ir iš naujo nustatykite belaidį ryšį.

- Iš naujo atlikite Rankinė sąranka

1. 2 patikrinimas Jei DHCP funkcija nesuaktyvinta, belaidžio maršruto parinktuvo belaidžio ryšio parametrus įveskite tiesiogiai.

   - Belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

2. 3 patikrinimas Jei nekyla problemų su WEP rakto numeriu ir slaptažodžiu, įveskite belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimą tiesiogiai.

   - Belaidžio maršruto parinktuvo pavadinimo įvedimas tiesiogiai

   Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip patikrinti arba pakeisti belaidžio maršruto parinktuvo parametrus, žr. belaidžio maršruto parinktuvo instrukciją arba kreipkitės į jo gamintoją.