# Pastabos apie „Wi-Fi“ ryšį

- Įsitikinkite, kad kompiuteris ir belaidis maršruto parinktuvas (A) sujungti. Norėdami gauti išsamios informacijos, kaip patikrinti šiuos parametrus, žr. kartu su belaidžiu maršruto parinktuvu pateiktą vadovą arba kreipkitės į jo gamintoją.

- Belaidžių maršruto parinktuvų sąranka, maršruto parinktuvų funkcijos, sąrankos procedūros ir saugos parametrai skiriasi atsižvelgiant į sistemos aplinką. Išsamios informacijos ieškokite belaidžio maršruto parinktuvo instrukcijoje arba kreipkitės į jo gamintoją.
- Šis spausdintuvas nepalaiko IEEE802.11ac, IEEE802.11a ir IEEE802.11n (5 GHz). Patikrinkite, ar įrenginys palaiko IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g arba IEEE802.11b.
- Jei įjungtas „tik IEEE802.11n“ palaikantis įrenginio režimas, WEP arba TKIP naudoti kaip saugos protokolo negalima. Pasirinkite kitą, o ne WEP ar TKIP, įrenginio saugos protokolo nuostatą arba pakeiskite parametrą, kurį nustačius palaikomas „tik IEEE802.11n“, kitu parametru.
  Kol bus keičiami parametrai, ryšys tarp įrenginio ir belaidžio maršruto parinktuvo bus laikinai nutrauktas. Kol nebaigtas sąrankos procesas, nepereikite prie kito šios instrukcijos ekrano.
- Jei įrangą naudojate biure, pasitarkite su tinklo administratoriumi.
- Turėkite omenyje, kad jungiantis prie tinklo, kuris nėra apsaugotas saugos priemonėmis, jūsų asmeninė informacija gali būti atskleista trečiajai šaliai.
- Belaidžio ir laidinio ryšio su spausdintuvu vienu metu sukurti negalima. LAN ir USB galima naudoti tuo pačiu metu.