# Речник на термините

- DHCP функция
- Директно свързване
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP адрес
- IPv4
- MAC адрес
- Филтриране на MAC адрес
- Мрежа
- Порт
- Маршрутизатор
- SSID
- SSID излъчване
- Режим на невидимост
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP ключ
- Номер на WEP ключ
- Wi-Fi
- Кабелна връзка
- Безжичен маршрутизатор
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP функция
  Функция, която автоматично назначава необходимата информация (IP адрес и т.н.) на компютри, принтери или други свързани в мрежа устройства.
Директно свързване
  Метод за директно свързване на принтера с компютър или други устройства, без да се използва безжичен рутер.
IEEE802.11a
  Международен стандарт за безжични мрежи, който използва обхват 5,2 ГХц; разрешава комуникация при максимална скорост на предаване от 54 Мбит/с.
IEEE802.11ac
  Международен стандарт за безжични мрежи, който използва обхват 5 ГХц; разрешава комуникация при максимална скорост на предаване от 6,93 Гб/с.
  Този стандарт е наследник на IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Международен стандарт за безжични мрежи, който използва обхват 2,4 ГХц; разрешава комуникация при максимална скорост на предаване от 11 Мбит/с.
IEEE802.11g
  Международен стандарт за безжични мрежи, който използва обхват 2,4 ГХц; разрешава комуникация при максимална скорост на предаване от 54 Мбит/с.
  Съвместим с IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Международен стандарт за безжични мрежи, който използва обхват 2,4 ГХц и обхват 5 ГХц; разрешава комуникация при максимална скорост на предаване от 600 Мбит/с.
  Съвместимостта с IEEE802.11b/g се постига в обхвата 2,4 ГХц.
IP адрес
  Цифрова идентификация, назначена на всеки компютър или мрежово устройство, свързано с мрежа.
IPv4
  Интернет протокол за управление на IP адрес.
  IPv4 адресите автоматично се назначават на комуникационни устройства, като например компютри, свързани в мрежа.
MAC адрес
  Уникален номер, назначен за всяко мрежово устройство.
Филтриране на MAC адрес
  Функция, за блокиране на достъпа от неупълномощени устройства чрез записване на MAC адресите.
Мрежа
  Система за обмен на информация между компютри, свързани един към друг. Интернет е вид мрежа.
Порт
  Гнездо, в което може да се включи Ethernet кабел или USB кабел.
Маршрутизатор
  Устройство, което играе роля на мост или връзка за комуникацията между устройствата (компютри, принтери и т.н.) в мрежата.
SSID
  Име за идентифициране на безжичен рутер, използван в безжична мрежа.
SSID излъчване
  Периодично предаване на сигнал от безжичен рутер за разкриване на неговия SSID.
Режим на невидимост
  Функция, която предотвратява показването на SSID на безжичния рутер на други безжични мрежови устройства.
TKIP
  Стандарт за шифроване; периодичното подновяване на ключа предотвратява дешифрирането от трети лица.
USB
  Стандарт за свързване на периферни устройства (принтери и т.н.) към компютър.
WCN
  Функция за лесно конфигуриране на настройки за безжична връзка само чрез въвеждане на PIN кода. (WCN-NET) WCN означава Windows Connect Now.
WEP
  Протокол за защита, използван в IEEE802.11.
WEP ключ
  Ключ за шифроване, използван в WEP.
Номер на WEP ключ
  Изберете от WEP ключ 1 до WEP ключ 4. Изберете същия номер на WEP ключ като този на безжичния рутер, към който искате да се свържете.
Wi-Fi
  Име на марка, което се предоставя само на продукти, преминали проверките за работна съвместимост на Wi-Fi Alliance. Вашият принтер е Wi-Fi сертифициран продукт. Може също да означава и LAN (локална мрежа), която не изисква кабели.
Кабелна връзка
  Мрежа, която изисква Ethernet кабел за свързване.
Безжичен маршрутизатор
  Устройство, което служи като мост при създаване на безжична мрежа.
WPA
  Протокол за защита за безжични мрежи с подобрена защита в сравнение с WEP.
WPA2
  Протокол за защита за безжични мрежи. Това е нова версия на WPA.
WPS
  Стандарт, с който може с лекота да се създават връзки с безжични устройства и настройка на защитата. Методът с натискане на бутон и методът на PIN код са налични. WPS означава Wi-Fi Protected Setup.