# Kuva Valige võrk (SSID)

Kui printeri ja juhtmeta ruuteri vahelist ühendust ei saa automaatselt luua, näidatakse kuva Valige võrk (SSID) (Select Network (SSID)).

Allkirjeldatud toiminguid tehes ühendage printer ja juhtmeta ruuter.

1. Valige loendist Võrgu nimi (SSID): (Network Name (SSID):) see juhtmeta ruuteri võrgu nimi (SSID), millega soovite ühendada.

   Kui teie juhtmeta ruuterit pole loendis, järgige suuniseid jaotises Juhtmeta ruuter pole võrgu nime (SSID) loendis saadaval.

2. Klõpsake suvandil Edasi (Next).

   Krüptimistüübi mittekasutamisel pole järgmised sammud vajalikud.

3. Sisestage juhtmeta ruuteri parool väljal Parool: (Password:).

   Sisestage tähemärk, mille soovite sisestada. Tähemärkide sisestamine on tõstutundlik.

   Kui kasutate WEP-ühendust, määrake ka suvand WEP-võtme ID: (WEP Key ID:).

4. Klõpsake suvandil Edasi (Next).

## Juhtmeta ruuter pole võrgu nime (SSID) loendis saadaval

Kui juhtmeta ruuterit pole loendis Võrgu nimi (SSID): (Network Name (SSID):) saadaval (näiteks salarežiimi määramise tõttu), tehke juhtmeta ruuteri lisamiseks allkirjeldatud toimingud.

1. Valige loendist Võrgu nimi (SSID): (Network Name (SSID):) suvand Muud võrgud (Other networks).

2. Klõpsake suvandil Edasi (Next).

3. Sisestage võrgu nimi (SSID) väljale Võrgu nimi (SSID): (Network Name (SSID):).

4. Valige protokoll väljalt Krüptimistüüp: (Encryption Type:).

   Kui te ei kasuta krüptimistüüpi, valige Ära kasuta (Do not use) ja jätkake sammuga 6.

   Kui kasutate WEP-ühendust, määrake ka suvandid WEP-võtme pikkus: (WEP Key Length:), WEP-võtme vorming: (WEP Key Format:) ja WEP-võtme ID: (WEP Key ID:).

5. Sisestage juhtmeta ruuteri parool.

6. Klõpsake suvandil Edasi (Next).

Märkus

- Paroolile võidakse viidata ka kui turvavõtmele või pääsufraasile.
- Võrgu nime (SSID) ja parooli vaikeväärtuste lisateavet või praegu määratud väärtuste kontrollimiseks vaadake juhtmeta ruuteri komplekti kuuluvat juhendit.
- Võrgu nime (SSID) jaoks ilmuvad SSID-d 2,4 GHz sagedusvahemikku. Kui printer toetab 5 GHz sagedusvahemikku, ilmuvad ka SSID-d 5 GHz sagedusvahemikku.