# Glossar

- DHCP-Funktion
- Direkte Verbindung
- IEEE802.11a
- IEEE802.11ac
- IEEE802.11b
- IEEE802.11g
- IEEE802.11n
- IP-Adresse
- IPv4
- MAC-Adresse
- MAC-Adressenfilterung
- Netzwerk
- Anschluss
- Router
- SSID
- SSID-Übertragung
- Geschützter Modus
- TKIP
- USB
- WCN
- WEP
- WEP-Schlüssel
- WEP-Schlüsselnummer
- Wi-Fi
- Kabelverbindung
- Wireless Router
- WPA
- WPA2
- WPS

DHCP-Funktion
  Eine Funktion zum automatischen Zuweisen der erforderlichen Informationen (IP-Adresse usw.) zu Computern, Druckern oder anderen Geräten, die an das Netzwerk angeschlossen sind.
Direkte Verbindung
  Eine Methode für die direkte Verbindung des Druckers mit einem Computer oder anderen Geräten, ohne einen Wireless Router zu verwenden.
IEEE802.11a
  Ein internationaler Standard für Drahtlosnetzwerke im 5,2-GHz-Band; ermöglicht Kommunikation mit einer maximalen Übertragungsrate von 54 MBit/s.
IEEE802.11ac
  Ein internationaler Standard für Drahtlosnetzwerke im 5-GHz-Band; ermöglicht Kommunikation mit einer maximalen Übertragungsrate von 6,93 GBit/s.
  Ein Nachfolgestandard zu IEEE802.11n.
IEEE802.11b
  Ein internationaler Standard für Drahtlosnetzwerke im 2,4-GHz-Band; ermöglicht Kommunikation mit einer maximalen Übertragungsrate von 11 MBit/s.
IEEE802.11g
  Ein internationaler Standard für Drahtlosnetzwerke im 2,4-GHz-Band; ermöglicht Kommunikation mit einer maximalen Übertragungsrate von 54 MBit/s.
  Kompatibel mit IEEE802.11b.
IEEE802.11n
  Ein internationaler Standard für Drahtlosnetzwerke im 2,4-GHz-Band und 5-GHz-Band; ermöglicht Kommunikation mit einer maximalen Übertragungsrate von 600 MBit/s.
  Kompatibilität mit IEEE802.11b/g im 2,4-GHz-Band.
IP-Adresse
  Eine numerische Kennung, die jedem an ein Netzwerk angeschlossenen Computer oder Netzwerkgerät zugewiesen ist.
IPv4
  Ein Internetprotokoll zum Verwalten der IP-Adresse.
  IPv4-Adressen werden automatisch Kommunikationsgeräten wie Computern, die mit einem Netzwerk verbunden sind, zugewiesen.
MAC-Adresse
  Eine eindeutige Nummer, die jedem Netzwerkgerät zugewiesen wird.
MAC-Adressenfilterung
  Eine Funktion, mit der unbefugte Gerätezugriffe durch Speichern der MAC-Adressen blockiert werden.
Netzwerk
  Ein System, über das Computer miteinander verbunden werden, um Informationen austauschen zu können. Das Internet ist eine Art Netzwerk.
Anschluss
  Eine Buchse, an die ein Ethernet- oder ein USB-Kabel angeschlossen werden kann.
Router
  Ein Gerät, das bei der Kommunikation zwischen Geräten (Computer, Drucker usw.) im Netzwerk die Brücken- oder Verbindungsfunktion übernimmt.
SSID
  Name zur Identifizierung eines Wireless Routers, der in einem drahtlosen Netzwerk verwendet wird.
SSID-Übertragung
  Die periodische Signalübertragung eines Wireless Routers zur Bekanntgabe seiner SSID.
Geschützter Modus
  Eine Funktion, mit der die Anzeige der SSID des Wireless Routers auf anderen Geräten im drahtlosen Netzwerk verhindert wird.
TKIP
  Ein Verschlüsselungsstandard; eine regelmäßige Erneuerung des Verschlüsselungsschlüssels verhindert die Entschlüsselung durch Dritte.
USB
  Ein Standard zum Anschließen von Peripheriegeräten (Drucker usw.) an einen Computer.
WCN
  Eine Funktion zur einfachen Konfiguration der drahtlosen Verbindungseinstellungen durch PIN-Code-Eingabe. (WCN-NET) WCN steht für Windows Connect Now.
WEP
  Ein in IEEE802.11 verwendetes Sicherheitsprotokoll.
WEP-Schlüssel
  Für WEP verwendeter Verschlüsselungsschlüssel.
WEP-Schlüsselnummer
  Zur Auswahl stehen WEP-Schlüssel 1 bis WEP-Schlüssel 4. Wählen Sie dieselbe WEP-Schlüsselnummer wie auf dem Wireless Router aus, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
Wi-Fi
  Ein Markenname, der ausschließlich Produkte bezeichnet, die die Wi-Fi Alliance-Interoperabilitätstests bestanden haben. Dieser Drucker ist ein Wi-Fi-zertifiziertes Produkt. Es kann auch ein LAN (Local Area Network, lokales Netzwerk) bezeichnen, für das keine Kabel benötigt werden.
Kabelverbindung
  Ein Netzwerk, das für die Verbindung ein Ethernet-Kabel erfordert.
Wireless Router
  Ein Gerät, das beim Einrichten eines drahtlosen Netzwerks als Brücke fungiert.
WPA
  Ein Sicherheitsprotokoll für drahtlose Netzwerke mit verbesserter Sicherheit im Vergleich zu WEP.
WPA2
  Ein Sicherheitsprotokoll für drahtlose Netzwerke. Es handelt sich um eine neue Version von WPA.
WPS
  Ein Standard, der die problemlose Einrichtung von drahtlosen Geräteverbindungen und Sicherheitseinstellungen ermöglicht. Sowohl die Tastendrückmethode als auch die PIN-Code-Methode sind verfügbar. WPS steht für Wi-Fi Protected Setup.