# Ağı (SSID) seçin Ekranı

Yazıcı ile kablosuz yönlendiricisi arasındaki bağlantı otomatik olarak oluşturulamazsa Ağı (SSID) seçin (Select Network (SSID)) ekranı görüntülenir.

Aşağıdaki adımları izleyerek yazıcıyı kablosuz yönlendiricisine bağlayın.

1. Ağ Adı (SSID): (Network Name (SSID):) listesinden bağlanmak istediğiniz kablosuz yönlendiricisinin ağ adını (SSID) seçin.

   Kablosuz yönlendiriciniz listede görünmüyorsa Kablosuz Yönlendiricisi, Ağ adı (SSID) Listesinde Mevcut Değil bölümündeki yönergeleri izleyin.

2. İleri (Next) seçeneğini tıklatın.

   Şifreleme türü kullanmıyorsanız aşağıdaki adımlar gerekli değildir.

3. Parola: (Password:) alanına kablosuz yönlendiricinizin parolasını girin.

   Girmek istediğiniz karakteri girin. Karakter girişi büyük/küçük harf duyarlıdır.

   WEP bağlantısı kullanıyorsanız WEP Anahtar Kimliği: (WEP Key ID:) öğesini de belirleyin.

4. İleri (Next) seçeneğini tıklatın.

## Kablosuz Yönlendiricisi, Ağ adı (SSID) Listesinde Mevcut Değil

Kablosuz yönlendiriciniz Ağ Adı (SSID): (Network Name (SSID):) listesinde mevcut değilse, örneğin gizli mod ayarlanmışsa, aşağıdaki adımları izleyerek kablosuz yönlendiricinizi ekleyin.

1. Ağ Adı (SSID): (Network Name (SSID):) listesinden Diğer ağlar (Other networks) öğesini seçin.

2. İleri (Next) seçeneğini tıklatın.

3. Ağ Adı (SSID): (Network Name (SSID):) alanına ağ adı (SSID) girin.

4. Şifreleme Türü: (Encryption Type:) listesinden protokol seçin.

   Şifreleme türü kullanmıyorsanız Kullanma (Do not use) öğesini seçip 6. adıma ilerleyin.

   WEP bağlantısı kullanıyorsanız WEP Anahtar Uzunluğu: (WEP Key Length:), WEP Anahtar Biçimi: (WEP Key Format:) ve WEP Anahtar Kimliği: (WEP Key ID:) ayarını da belirleyin.

5. Kablosuz yönlendiricinizin parolasını girin.

6. İleri (Next) seçeneğini tıklatın.

Not

- Parola, Güvenlik Anahtarı olarak anılabilir.
- Ağ adınızın (SSID) veya parolanızın varsayılan değerleri ya da belirlenmiş mevcut değerlerin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi almak için kablosuz yönlendiricinizle gönderilen el kitabına bakın.
- 2,4 GHz bandının SSID'leri, ağ adı (SSID) için görüntülenir. Yazıcınız 5 GHz bandını destekliyorsa 5 GHz için SSID'ler de görüntülenir.