# Layar Pilih Jaringan (SSID)

Jika koneksi antara pencetak dan perute nirkabel tidak dapat dibuat secara otomatis, layar Pilih Jaringan (SSID)(Select Network (SSID)) akan ditampilkan.

Hubungkan pencetak dan perute nirkabel dengan mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Pilih nama jaringan (SSID) perute nirkabel yang ingin Anda hubungkan dari daftar Nama Jaringan (SSID):(Network Name (SSID):).

   Jika perute nirkabel Anda tidak ditampilkan dalam daftar, ikuti instruksi dalam Perute Nirkabel Tidak Tersedia dalam Daftar Nama Jaringan (SSID).

2. Klik Maju(Next).

   Jika Anda tidak menggunakan tipe enkripsi, langkah-langkah berikut ini tidak diperlukan.

3. Masukkan kata sandi perute nirkabel Anda pada kolom Kata Sandi:(Password:).

   Masukkan karakter yang ingin Anda masukkan. Karakter yang dimasukkan sensitif terhadap huruf besar dan kecil.

   Jika Anda menggunakan koneksi WEP, set juga ID Kunci WEP:(WEP Key ID:).

4. Klik Maju(Next).

## Perute Nirkabel Tidak Tersedia dalam Daftar Nama Jaringan (SSID)

Jika perute Anda tidak tersedia dalam daftar Nama Jaringan (SSID):(Network Name (SSID):), misalnya ketika mode tersembunyi diset, ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk menambahkan perute nirkabel Anda.

1. Pilih Jaringan lainnya(Other networks) dari daftar Nama Jaringan (SSID):(Network Name (SSID):).

2. Klik Maju(Next).

3. Masukkan nama jaringan (SSID) pada bidang Nama Jaringan (SSID):(Network Name (SSID):).

4. Pilih protokol dari Tipe Enkripsi:(Encryption Type:).

   Jika Anda tidak menggunakan tipe enkripsi, pilih Jangan gunakan(Do not use) dan lanjutkan ke langkah 6.

   Jika Anda menggunakan koneksi WEP, set juga Panjang Kunci WEP:(WEP Key Length:), Format Kunci WEP:(WEP Key Format:) dan ID Kunci WEP:(WEP Key ID:).

5. Masukkan kata sandi perute nirkabel Anda.

6. Klik Maju(Next).

Catatan

- Kata sandi mungkin juga disebut sebagai Kunci Keamanan atau Frasa Kunci.
- Untuk informasi tentang nilai default untuk nama jaringan (SSID) dan kata sandi Anda, atau tentang cara untuk memeriksa nilai yang diset saat ini, rujuk ke petunjuk yang disertakan bersama perute nirkabel Anda.
- SSID untuk band 2,4 GHz muncul untuk nama jaringan (SSID). Jika pencetak Anda mendukung band 5 GHz, SSID untuk band 5 GHz juga akan muncul.