# Fehlersuche -Manuelle Verbindung-

# „Herst. d. Verb. zum Wireless Router fehlgeschl. <s. Handbuch> ”wird angezeigt, wenn das Sicherheitsprotokoll WEP ist.

1. Test 1 Stellen Sie sich sicher, dass das für den Wireless Router eingegebene Kennwort korrekt ist.

2. Test 2 Überprüfen Sie die WEP-Schlüsselnummer, die Sie verwenden.

   Ändern Sie bei Verwendung von WEP-Schlüsselnummer 2, 3 oder 4 die für den Wireless Router festgelegte WEP-Schlüsselnummer in 1 und stellen Sie die drahtlose Verbindung dann erneut her.

3. Test 3 Setzen Sie den Fehler zurück und führen Sie die Einrichtung des Druckers anschließend erneut aus.

   Drücken Sie die Taste OK.

   - Führen Sie erneut Manuelle Verbindung aus.

   Wenn Sie eine Verbindung ohne Wechsel der Wireless Router-Einstellungen herstellen, wählen Sie eine WEP-Schlüsselnummer aus, indem Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung direkt beim Drucker eingeben.

   - Manuelle Einrichtung

   Informationen zum Ändern der Nummer des WEP-Schlüssel auf dem Wireless Router finden Sie im Handbuch des Wireless Routers, oder wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.

4. Test 4 Überprüfen Sie die Einstellungen des Wireless Routers.

   Wenn die DHCP-Funktion des Wireless Routers deaktiviert ist, aktivieren Sie sie erneut und geben Sie die Einstellungen der drahtlosen Verbindung erneut ein.

   - Führen Sie erneut Manuelle Verbindung aus.

5. Test 5 Überprüfen Sie den WEP-Schlüssel des Wireless Routers.

   Bei Verwendung eines Wireless Routers, der WEP-Schlüssel automatisch erstellt, prüfen Sie den vom Wireless Router automatisch erstellten (hexadezimalen) WEP-Schlüssel, und geben ihn dann auf dem Drucker ein.

   - Führen Sie erneut Manuelle Verbindung aus.

6. Test 6 Überprüfen Sie die Einstellungen für die MAC-Adressenfilterung.

   Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Wireless Router aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen, sodass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

   Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.

   1. Drücken Sie die Taste Einrichten (Setup).
   2. Verwenden Sie die Taste oder , um Geräteeinstellungen (Device settings) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.
   3. Wählen Sie LAN-Einstellungen (LAN settings) und drücken Sie die Taste OK.
   4. Wählen Sie LAN-Details drucken (Print LAN details) aus und drücken Sie die Taste OK.
   5. Überprüfen Sie die MAC address of wireless LAN der gedruckten LAN-Informationen.
   - Führen Sie erneut Manuelle Verbindung aus.

   Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Wireless Router deaktiviert ist, konfigurieren Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.

   - Führen Sie erneut Manuelle Verbindung aus.

   Informationen zum Überprüfen oder Ändern der Wireless Router-Einstellungen finden Sie im Handbuch des Wireless Routers oder wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.