# دليل الإعداد
- G6000 series -

# اتصال Wi-Fi

اتبع الإجراء الموضح أدناه لإعداد الطابعة.

1. تأكد من أن الطابعة قيد التشغيل قبل بدء إعداد الاتصال اللاسلكي.

   إذا كان زر الطاقة معينًا على تشغيل، فسيكون المصباح تشغيل (‏ON)‏ ‏(‏A)‏ مضيئًا أو وامضًا.

   - ملاحظات حول اتصال Wi-Fi(‏يظهر في إطار جديد)‏

   هام

   - إذا كانت الطابعة تقوم بإجراء عملية التنظيف، أو محاذاة رأس الطباعة، أو أيّ عملية أخرى، فانتظر حتى انتهاء العملية، قبل بدء الإعداد.

2. في حالة ظهور الشاشة الواردة أدناه، اضغط على الزر إيقاف (‏Stop)‏ (‏B)‏.

   وإذا لم تظهر الشاشة التالية، فانتقل إلى الخطوة التالية.

3. اضغط على الزر إعداد (‏Setup)‏‏ (‏C)‏.

4. استخدم الزر أو (‏D)‏ لتحديد Wi-Fi setup، ثم اضغط على الزر موافق (‏OK)‏.