# Installationshandbok
- G6000 series -

# Kablad anslutning

Följ anvisningarna nedan för att ställa in en skrivare.

1. Kontrollera att skrivaren är påslagen innan du börjar konfigurera anslutningen.

   Om nätströmmen är på lyser eller blinkar PÅ (ON)-lampan (A).

   - Observera följande vid kablad anslutning(Visas i ett nytt fönster)

   Viktigt!

   - Om skrivaren genomför rengöring, justering av skrivhuvudet eller andra processer ska du vänta tills processen är klar du innan du börjar konfigurationen.

2. Välj den skärm som visas på skrivarens skärm.

- När den vänstra skärmen visas, läs här

- När den vänstra skärmen visas, läs här

- Om en annan skärm visas kan du se här