# Vadu savienojums

1. Nospiediet pogu Iestatīšana (Setup) (A).

2. Būs nepieciešams Ethernet kabelis (iegādājams atsevišķi).

3. Noņemiet vāciņu (B) no porta, kas atrodas printera aizmugurē kreisajā pusē.

4. Savienojiet printeri un tīkla ierīci (maršrutētāju, u.tml), izmantojot Ethernet kabeli (C).

   Nepievienojiet nevienam portam.

5. Izmantojot pogu vai (D), atlasiet Ierīces iestatījumi (Device settings) un nospiediet pogu Labi (OK).

6. Atlasiet LAN iestatījumi (LAN settings) un nospiediet pogu Labi (OK).

7. Atlasiet Vadu LAN (Wired LAN) un nospiediet pogu Labi (OK).

8. Atlasiet Iespēj./atsp. vadu LAN (Enab./dis. wired LAN) un nospiediet pogu Labi (OK).

9. Atlasiet Aktīvs (Enable) un nospiediet pogu Labi (OK).

10. Ja tiek parādīts tālāk redzamais ekrāns, nospiediet pogu Labi (OK).

    Ja minētais ekrāns netiek parādīts, pārejiet uz nākamo darbību.

11. Nospiediet pogu KOPĒT (COPY) (E).

    Tīkla savienojuma iestatīšana tagad ir pabeigta.

12. Atgriezieties lietojumprogrammā un turpiniet instalēšanu.

    Noklikšķiniet uz uzdevumjoslā (taskbar) un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai turpinātu iestatīšanu.