# Fehlersuche -Manuelle Verbindung-

# Wireless Router wurde nicht gefunden

1. Test 1 Ist der Wireless Router eingeschaltet?

   Falls es bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.

   Fahren Sie nicht mit dem nächsten Bildschirm dieses Handbuchs fort, bevor das Gerät eingeschaltet ist. Die Verbindung zum Wireless Router wird zeitweise getrennt.

2. Test 2 Überprüfen Sie den Namen des Wireless Routers und das Kennwort Ihres Wireless Routers.

   Die Namen von Wireless Routern sind zwischen den Frequenzen 5 GHz und 2,4 GHz unterschiedlich.

   Suchen Sie nach einem Namen für den Wireless Router, der verwendet werden soll, und wählen Sie diesen im Bildschirm Drucker aus.

   Überprüfen Sie die oben angegebenen Punkte, wählen Sie Erneut suchen (Search again) aus und drücken Sie die Taste OK, um den Wireless Router erneut zu suchen.

   - Zurück zum Verfahren

## Wenn der Wireless Router immer noch nicht erkannt wird

1. Test 3 Sind der Wireless Router und der Drucker in einem offenen Bereich installiert, in dem die kabellose Kommunikation möglich ist?

2. Test 4 Wird der Wireless Router in IEEE802.11n, IEEE802.11g oder IEEE802.11b betrieben?

   Überprüfen Sie die oben angegebenen Punkte, wählen Sie Erneut suchen (Search again) aus und drücken Sie die Taste OK, um den Wireless Router erneut zu suchen.

   - Zurück zum Verfahren

3. Test 5 Überprüfen Sie die Einstellungen des Wireless Routers.

   Wenn die SSID-Übertragung (Verbindung über eine beliebige SSID usw.) deaktiviert oder der geschützte Modus am Wireless Router aktiviert ist, aktivieren Sie die SSID-Übertragung oder deaktivieren Sie den geschützten Modus.

   Wählen Sie Erneut suchen (Search again) aus und drücken Sie die Taste OK, um den Wireless Router erneut zu suchen.

   - Zurück zum Verfahren

   Wenn Sie eine Verbindung ohne Änderung der Einstellungen für den Wireless Router herstellen, wählen Sie Routern. direkt eing. (Router direct input) im Bildschirm Router auswählen (Select router) aus. Die Einstellungen der drahtlosen Verbindung des Wireless Routers können direkt auf dem Drucker eingegeben werden.

   - Wireless Router-Name direkt eingeben

4. Test 6 Überprüfen Sie die Einstellungen des Wireless Router-Sicherheitsprotokolls (Verschlüsselungsmethode).

   Wenn Firmenweiter „WPA/Firmenweiter WPA2” festgelegt ist, ändern Sie dies in „Persönlicher WPA/Persönlicher WPA2” auf dem Wireless Router. Dieser Drucker unterstützt "Firmenweiter WPA/WPA2" nicht.

   - Führen Sie erneut Manuelle Verbindung aus.

   Weitere Einzelheiten zum Ändern des Sicherheitsprotokolls (Verschlüsselungsstandard) für den Wireless Router finden Sie im Handbuch des Wireless Routers, oder wenden Sie sich an den Hersteller.