# Tõrkeotsing -Käsitsi häälestamine-

# Kuvatakse teade „Otse sisestatud ruuterit ei saa tuvastada <Vt juhendit>“

1. Kontroll 1 Kas juhtmeta ruuter on sisse lülitatud?

   Kui see on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ja uuesti sisse.

   Ärge jätkake selle juhendi järgmise ekraaniga enne toite sisselülitamist. Ühendus juhtmeta ruuteriga on ajutiselt keelatud.

   Vajutage nuppu OK, et kinnitada, et juhtmeta ruuteri nimi (SSID) on õige, ja vajutage uuesti nuppu OK.

   - Naase toimingu juurde

## Kui juhtmeta ruuterit ei tuvastata endiselt

1. Kontroll 2 Kas sisestatud juhtmeta ruuteri nimi (SSID) on õige?

2. Kontroll 3 Kas juhtmeta ruuter ja printer on paigaldatud avatud ruumi, kus juhtmeta side on võimalik?

3. Kontroll 4 Kas juhtmeta ruuter töötab standardiga IEEE802.11n, IEEE802.11g või IEEE802.11b?

   Vajutage nuppu OK, et kinnitada, et juhtmeta ruuteri nimi (SSID) on õige, ja vajutage uuesti nuppu OK.

   - Naase toimingu juurde

4. Kontroll 5 Kontrollige juhtmeta ruuteri määranguid.

   Kui SSID edastamine (nt ühendus „MIS TAHES”) on keelatud või juhtmeta ruuteris on lubatud salarežiim, lubage SSID edastamine või keelake salarežiim.

   Valige Otsi uuesti (Search again) ja seejärel vajutage juhtmeta ruuteri uuesti otsimiseks nuppu OK.

   - Naase toimingu juurde

5. Kontroll 6 Kontrollige juhtmeta ruuteri turvaprotokolli (krüptimismeetodi) sätteid.

   Kui seadistus on „WPA/WPA2 Enterprise“, asendage see juhtmeta ruuteris seadistusega „WPA/WPA2 Personal“. See printer ei toeta valikut WPA/WPA2 Enterprise.

   - Juhtmeta ruuteri nime uuesti otse sisestamine

   Üksikasju juhtmeta ruuteri kasutatava turvaprotokolli (krüptimisstandardi) vahetamise kohta saate juhtmeta ruuteri kasutusjuhendist või tootjalt.